**Reparació a realitzar :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuga de agua figura inferior | | | |
|  |  |  |  |

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Se comprueban aguas, la figura inferior fuga agua a poca presión, con presión superior a 6 bar no pierde. Desmontar, se pone juntas nuevas y sellante en figura inferior. Se monta y pendiente de comprobar aguas a falta de tener la bomba disponible.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 2 | **Juntas toricas** |  |  |
| 1 | **Loctite 542.** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 06/11/2017 | 45” |
| **Total hores :** | | **45”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

2