**Reparació a realitzar :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNTAR VERSIÓ 1909/0/1, tapa de 200 ml. baixa simple. | | | |
|  |  |  |  |

Petru

**Descripció de la reparació / Observacions : desmontar el molde y cambiar versión ,hacer 4 tacos de plástico para tirante , ajustar los tope que tenía mucha tolerancia**

**Montar versión y cerrar el molde y comprobar agua**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 11/02/2020 |  |
| Final reparació |  |  |
| **Total hores :** | | **10** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

2