**Reparació a realitzar :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNXÓ CAVITAT BAIX PERD AIGUA, REBAVA VALONA PEÇA DE DALT. | | | |
|  |  |  |  |

JUAN BORRAS

**Descripció de la reparació / Observacions :**

CAMBIAR TORICAS

PULIR NOYO Y CAMISA

REBABA INTERIOR NO SE PUEDE REPARAR ( CADA VEZ HARA MAS REBABA )

COMPROBAR AGUA

LIMPIAR MOLDE

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 11/11/16 |  |
| **Total hores :** | | **3,15 H** |

**Realitzat per : JUAN BORRAS Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

1