**Reparació a realitzar :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Muntar versió 1909/0/3 TAPA DE 400 ml. | | | |
|  |  |  |  |

Vicenç

**Descripció de la reparació / Observacions :**

Montar versión 03, cambiar toricas comprobar aguas, limpiar, engrasar comprobar medidas.

Cremallera desgastada. Ens enviaran de Pakmol cremallera més resistent.Les guies de la cremallera no hi són. La refrigeració dels punxons no és correcta. La posticeria no esta correctament identificada.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| todas | **toricas** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 08/11/20 |  |
| Final reparació | 09/11/20 |  |
| **Total hores :** | | **8** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

2