|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1910/0/2  **Denominación:** cubilete de 200ml | **Fecha plano :????**  **Cavidades:** 2 | **Material :** PP  **Color:** Blanco |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  **El clipaje sobre todo de la figura 2 sigue girando** |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| Ya que el punto que se está tocando es el anclaje por favor hacer un corte y mirarlo en el perfilador y ajustarlo con el tarro.  La ampliación visual del problema os ayudara a ver y dejar este punto acondicionado.el espacio que debe de ocupar el anclaje del tarro dentro del cubilete no es adecuado.  El tema del clipaje de los cubiletes ya se explicó en una reunión, no coincide la forma que tienen los cubiletes con la del anclaje de los tarros, sobre todo cuando se combinan con varios tarros.  Este sistema debería de ser universal en todas las piezas y encontramos diseños distintos que al combinarlos con otras piezas no casan bien.  Solo con comprobar que hasta en los planos son diferentes las formas de los anclajes de los cubiletes y se montar en los mismos tarros T-65:  Ej M1905-0-1 M1846 |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 24/09/2020** |