**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura :**

Vicenç

**Descripció de la reparació / Observacions :**

Cambia versio, netejar, comprobar aigues, extreure cargol trencat i posarne de nous.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 2 | **Cargols allen avellanats M-6X10** |  |  |
| 4 | **Cargols allen m-10x50** |  |  |
| 4 | **Cargols allen m-8x35** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 30/10/20 |  |
| Final reparació | 30/10/20 |  |
| **Total hores :** | | **3** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

MUNTAR OBTURADOR 50 ML. VERSIÓ 1933 obturador de 50 ml. tarro baix

X

2

2