**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura :**

xavi

**Descripció de la reparació / Observacions :fer canal per posicionadors a la placa. Fer forats per colocar posicionadors a la postiseria. Colocar posicionadors**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 23/05/2017 | 10:00 |
| Final reparació | 23/05/2017 | 14:00 |
| **Total hores :** | | **4** |

**Realitzat per : Signatura :rabaneda**

**Reparació a realitzar :**

LES PATILLES DE L´OBTURADOR ES GIREN, POSICIONAR-LES I FER UN PRESONER PER EVITAR QUE ES MOGUIN, URGENT.

X

2

2