**Reparació a realitzar : Reparar fuga de agua parte fija, sacar y poner de màquina 20**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Sacar molde máquina 20, cambio de juntas, poner sellante tanto en postizo como en alojamiento figura inferior por estar corroída, montar y poner en máquina 20.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 8 | **Juntas** |  |  |
| 1 | **Loctite sellante nº542** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 09/03/2018 | 2h30” |
| **Total hores :** | | **2H30”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2