**Referencia Molde:1959**

**Denominación figura: Tapa de sensilis**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:Se pulen las figuras yc se rajusta para eliminar las rebabas del cono.**  **Hacer el cono del bebedero** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Toni | Firma:toni | Fecha:4/8/16 |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |