**Referencia Motlle: 1960**

**Denominació figura: T-54 TARRO CUADRAT 15/30ml**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓ:**  Anular capa Fluvetch y repaso general |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha:  06/03/2020 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Entregamos version nativa T-54 para repasado.  Los Trabajos realizados han sido eliminar capa PVD Fluvetech y pulido posterior.  Cambiamos columna doblada,  Ajustamos alojamiento de boquillas.  No requiere intervencion de calidad. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha :  **07/04/2020** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable | Firma: | Fecha: |