**Referencia Motlle: 1960/1**

**Denominació figura: T-53 TARRO CUADRAT 15ml**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓ:**  Rebabas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha:  06/03/2020 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Entregamos nueva version T-53 para primeras pruebas.  La placa de la version T-54 se queda de momento en Pakmol para realitzar mantenimiento y mejoras.  10/03/2020  Rebajar regletes guies de correderas, el molde no termino de cerrara porque chocaban las guies de las correderas en la placa fija. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha :  **10/03/2020** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA: Rebabas en la prueba** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls | Firma: | Fecha: |