**Reparació a realitzar :**

Desmuntar motlle, pasar per les cubes i fer-li tot el manteniment, divendres a les 14:00 ha de tornar a entrar en producció. Quan l´hem tret de màquina perdia aigua per la zona dels culotes.

JUAN BORRAS

**Descripció de la reparació / Observacions :**

LIMPIAR MOLDE

CAMBIAR TODAS LAS TORICAS

COMPROBAR AGUAS

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 9/6/17 |  |
| **Total hores :** | | **5,45 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

x

2

2