**Reparació a realitzar : Fuga de agua en culotes. Pulir correderas.**

JUAN BORRAS/TONI DIAZ

**Descripció de la reparació / Observacions : Sacar molde de máquina, cambio de juntas, comprobación parte fija de aguas a 10 Bar. Pulir correderas, montar molde.**

**Volver a montar molde en máquina.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 4 | **Juntas toricas** |  |  |
| 1 | **Material para pulir.** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 6/2/18 |  |
| **Total hores :** | | **6,45 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

x

2

2