**Referencia Molde: 1963**

**Denominación figura: TARRO BAJO 50 ml**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Molde nuevo 1963 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se ha tapado y modificado el nervio de la zona de clipado del cubilete añadiendo un chanflan en la entrada de 0.5 x 45º.  El resto de cotas como Ø y altura se han mantenido. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **M.Serrano** | Firma:**Manuel Serrano** | Fecha: **02/01/2018** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |