**Referencia Molde: 1964**

**Denominación figura: EXTERIOR TAPA ALTA 50ml DIAMANTE**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Alojamientos y turcas de ajustes de boquillas de inyección ovalados y chafados. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha:  19/02/2018 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  El molde ya nos llega desmontado.  Después de hablar con fabrica nos comentan que fuga constantemente y los ajustes en alojamiento de boquilla están deteriorados.  Efectivamente, analizamos los alojamientos y las tuercas y tanto las boquillas, como los alojamientos están deformados.  Hemos tapado por completo el alojamiento antiguo y lo hemos reconstruido por completo en 2 figuras.  Las tuercas antiguas las desechamos y construimos 2 nuevas más otras dos de recambio, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **28/02/18** |

|  |
| --- |
| **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls | Firma: | Fecha: |