**Referencia Molde: 1971**

**Denominación figura: TAPA INT MONOPARED 50ml**

**MOLDE NUEVO**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  SE HA GRIPADO DURANTE LA PRIMERA PRUEBA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:16/01/19 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se ha desmontado y una de las 2 camisas principales estaba gripada, se ha pulido y de nuevo se ha llevado a tratamiento de nitruración.  Somos conocedores existe algún otro cambio pendiente como la posicion de los tirantes y posicion de amarre del molde, dada la prisa que corre el hacer muestras, estos serán resueltos después de hacer piezas correctas.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INFORME REPARACIÓN:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **18/01/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |