**Referencia Molde: 1992**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 Bi-inyeccion 50ml 2 Cvs (1ª Fase)**

**MOLDE NUEVO**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Cambio a proforma pequeña.  Después de los problemas acontecidos durante el desarrollo de este proyecto, y de reunión con joan Figuls, rediseñamos la forma de la primera fase construyéndola más pequeña. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  08/05/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se han instalado 2 Cajas nuevas más 2 casquillos expulsión con válvulas de Ø8 en cada una de las figuras.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **09/05/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |