**Referencia Molde: 1992**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 Bi-inyeccion 50ml 2 Cvs (1ª Fase)**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  ENVIEM MOTLLE PER REPARAR SEGON DESCASSAMENT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección:  Joan Fíguls | Firma: | Fecha:  24/03/20 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se observan desplazamientos en la parte inferior vertical de la partición.  Se han desmontado las cajas, se agrandado falseando ligeramente la partición en 0.20 las caras afectadas de las cajas  Se ha puesto en el CNC y se han mecanizado las partes afectadas.  Pulimos de nuevo y montamos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha: **25/03/2020** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |