|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 2013  **Denominación:** CUBILET 15 ML | **Fecha plano : --**  **Cavidades:** 6 | **Material :** PP  **Color:** BLANC |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  Comprovació de mides i muntatge desprès de retocar la zona interior de cliplatge traient un dècima en sentit racial, es redueix la zona de clipat en 0.1 |

***INFORME CALIDAD***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Es proven tots el cubilets en tots els tarros i el resultats son:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Motllo** | **Descripción** | **Montaje** | | **1645** | **T-54T Tarro 30 ml Filorga** | **Fig2- Fig 1-4- Fig s/n -Fig 3** | | **1703/0/0** | **Tarro 15 quadrat rosca normal** | **1 y 2** | | **1703/0/2** | **T-53T Tarro 15 ml Filorga** | **1 y 2** | | **1986** | **T-54T Tarro 30 ml Filorga** | **5-6-7-8-9-10** | | **2010** | **T-54T Tarro 30 ml Filorga** | **11-12-13-14-15-16** |   Els cubilets clipan be encara que el cubilet nº 5 encara gira en algunes figures de tarros. Però no es desmunten  La pitjor combinació es la figura nº5 del motllo 1986 i el cubilet nº 5.  La peça nº 3 presenta una rebava al partage  Les mides nominal han estat estretes de les mitges del motlle 1837, aquests plànols s’han d’actualitzar a les mides reals i fer un plànol de peça únic en que surtin els dos motllos (1837 y 2013), han de sortir també el requadre de modificació i explicació del canvi de versió.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Maquina** | **EXTERIOR** | **INTERIOR** | **PROFUNDITAT** | **ALÇADA TOTAL** | **Pes** | | **47,3** | **40,5** | **18,2** | **18,60** | | **+ / -** | **+ / -** | **+ / -** | **+ / -** | | **0,20mm.** | **0,20mm.** | **0,20mm.** | **0,20mm.** | | 1 | 47,28 | 40,60 | 18,03 | 18,98 | 2,02 | | 2 | 47,28 | 40,46 | 17,99 | 18,89 | 2,01 | | 3 | 47,37 | 40,73 | 18,00 | 19,01 | 2,05 | | 4 | 47,38 | 40,78 | 17,98 | 19,00 | 2,01 | | 5 | 47,24 | 40,66 | 18,00 | 18,94 | 2,02 | | 6 | 47,23 | 40,66 | 18,00 | 19,03 | 2,05 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 13/03/2020** |